***Маникюрный пылесос «ТОРНАДО»***

**Порядок установки пылесоса:**

1. Отсоединить воздуховод и установить вытяжку, декоративной накладкой вверх.
2. Приложите пылесос к столешнице, определившись с направлением в котором он будет установлен.
3. Вырежьте в столешнице отверстие круглой формы диаметром 200мм в месте предполагаемой установки вытяжки.
4. Вставьте пылесос в вырезанное отверстие и оденьте воздуховод.
5. Закрепите пылесос саморезами 3,5х16мм (4шт) для фиксации пылесоса в столе.
6. Установите мешочек-пылесборник на воздуховод.

**Использование**.

1. Наденьте мешочек-пылесборник на воздуховод. Мешочек необходимо одеть по всей поверхности воздуховода, заведя его за бортик примерно на 2 см.
2. Перед включением убедитесь в отсутствии посторонних предметов между лопастями вентилятора.
3. Вставьте вилку прибора в электрическую сеть 220В. Для включения и выключения используйте выключатель, который расположен на проводе.
4. Для максимальной эффективности работайте только в зоне крыльчатки вентилятора пылесоса**. Зона эффективного всасывания находится в центральной части решетки (отступите 1-1,5 см от краев решетки)**

**Меры безопасности.**

Не суйте в движущиеся лопасти вентилятора руки и другие посторонние предметы.

Запрещается обслуживать пылесос во включенном в розетку состоянии.

**Уход**.

В комплект с пылесосом входит несколько мешочков-пылесборников. Их чистота определяет всасывающую способность пылесоса. Содержите корпус прибора в чистоте. Регулярно удаляйте пыль с лопастей вентилятора используя мягкую кисть или сжатый воздух. Рекомендуется продувать сжатым воздухом раз в 3 месяца.

**Технические характеристики.**

1. Мощность до 72 Вт.
2. Напряжение сети 220В.
3. Частота 50/60Гц.
4. Максимальная скорость вращения 2800-3100 об/мин.
5. Максимальный воздушный поток 203-239 CFM.
6. Производительность 344 м3/час
7. Максимальный уровень шума 58 dB. Вес 1600г.

**Гарантия не распространяется:**

1. На повреждения, вызванные неправильными условиями эксплуатации.
2. На эксплуатацию в условиях и для целей, не предусмотренных производителем.
3. На механические и тепловые повреждения пылесоса и отдельных его частей.
4. На товар со следами несанкционированного ремонта.

**Производитель**: ООО «Профрешение» ИНН 7805643310

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.10

Тел. (962) 685-10-16

***Гарантия 12 месяцев со дня покупки товара.***

Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.